**温度控制系统技术参数**

1反馈式恒温控制

2温度传感器反馈记录槽内温度

3LCD显示器显示记录槽、加热管内温度，显示设定温度

4有自动与手动两种模式，自动模式的精确度为±1°C

5最大控制温度可达50°C

6最大输出电压12V、最大输出电流1.5A、最大功率18W。手动模式直流输出电压调节范围0-12V

7配套提供内溶液加热器：最高温度50℃，37℃时最大流量10 ml/min

8报价和付款方式：报价为CIP报价，货币为美元

9 目的港：CIF 北京港

10保修期：1年

11交货日期：合同签约后90天